Piegatrice Beyeler idraulica pr 6 3100 mm x 150 ton

Lunghezza utile di piegatura 3100 mm   
Pressione massima piegatura 150 ton   
N.6 assi + 1BOM Y1Y2XRZ1Z2  
Bombatura idraulica  
attacco utensili idraulico   
CNC cybelec grafico 1200 - installato recentemente  
Luce fra i montanti 2750 mm  
Incavo laterale 400 mm   
Corsa 315 mm   
Anno 2000   
Potenza motore 7,5 kw   
Misure ingombro macchinario L 4200 mm x l 2060 mm x h 3250 mm   
Peso macchinario 8000 kg   
Fotocellule dsp laser nuove

Macchinario conforme normative CE   
visionabile in funzione