Piegatrice Beyeler idraulica pr 6 3100 mm x 150 ton

Lunghezza utile di piegatura 3100 mm
Pressione massima piegatura 150 ton
N.6 assi + 1BOM Y1Y2XRZ1Z2
Bombatura idraulica
attacco utensili idraulico
CNC cybelec grafico 1200 - installato recentemente
Luce fra i montanti 2750 mm
Incavo laterale 400 mm
Corsa 315 mm
Anno 2000
Potenza motore 7,5 kw
Misure ingombro macchinario L 4200 mm x l 2060 mm x h 3250 mm
Peso macchinario 8000 kg
Fotocellule dsp laser nuove

Macchinario conforme normative CE
visionabile in funzione